АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИНИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017 года № 39

с. Криничное

**Об установлении границ зон минимальных расстояний объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», расположенных в административных границах**

**Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области**

Руководствуясь п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999г. № 69 «О газоснабжении в РФ», частью 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разделом 24 Перечня национальных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014г. (таблицы 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012. «Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*), рассмотрев обращение Писаревского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Волгоград» от 23.03.2017 г. № 033/399 и предоставленные материалы по установлению (закреплению) границ зон минимальных расстояний объектов ПАО «Газпром»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить, зоны минимальных расстояний объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В зонах минимальных расстояний объектов трубопроводного транспорта
ПАО «Газпром» не допускается размещение и строительство:

городов и населённых пунктов;

коллективных садов с садовыми домиками, дачных посёлков;

отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

тепличных комбинатов и хозяйств, птицефабрик, молокозаводов;

карьеров разработки полезных ископаемых;

гаражей и открытых стоянок для автомобилей и индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше двадцати;

отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, клубов, детских садов и яслей, вокзалов, жилых зданий высотой три этажа и более и т.д.);

гидротехнических сооружений морского и речного транспорта I-IV классов, гидроэлектростанций, железнодорожных станций, аэропортов, пристаней;

очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, мостов железных дорог обшей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения выше 1000 м3, автозаправочных станций;

мачт и сооружений многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств, телевизионных башен.

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, главам сельских поселений, гражданам
и иным заинтересованным лицам соблюдать установленный режим использования земельных участков в границах зон минимальных расстояний газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС), согласно таблицам 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте Криничанского сельского поселения.

Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Криничанского сельского поселения.

Приложение: Перечень объектов ПАО «Газпром» с установленными зонами минимальных расстояний на 1 л.

**Глава Криничанского сельского поселения О.П. Шевченко**

|  |
| --- |
| *Приложение к постановлению администрации* *Криничанского сельского поселения* *Россошанского муниципального района* *Воронежской области* *от « 25 » апреля 2017г. № 39 .* |
| **Перечень объектов ПАО «Газпром» с установленными зонами минимальных расстояний газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС), располагающимися в административных границах Криничанского сельского поселения** **Россошанского муниципального района Воронежской области** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Диаметр газопровода, мм.** | **Минимальное расстояние, метров,** **от оси газопровода, от ограждения ГРС** **(таблицы 4, 5 Свода правил СП 36.13330.2012)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Газопровод-отвод и ГИС г. Россошь  | 426 | 150 |
| 2. | Газопровод-отвод к с. Криничное | 108 | 100 |
| 3. | АГРС с. Криничное | - | 150 |
|  |